Kälteaggregat

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	768 mm
Höhe:	1910 mm

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	485 g
Anschlusswert:	637 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,8 kWh / 24h

Kälteaggregat, Typ 4 HEG für Zellen Serie Z und Z-OB
Achtung: Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Typ 4 HEG