Schnellkühler / Schockfroster SKF 15 GN 1/1
Datenstand: 24.10.2024 - 18:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433000006 

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Multi-Timer, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- Standardprogramme, produktspezifische Programme, Auftaufunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	2004

Tiefe bei geöffneter Tür:	1505

Breite (innen):	646
Tiefe (innen):	422
Höhe (innen):	1206 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	4,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	233
Nettogewicht (kg):	213 

SONDERZUBEHÖR
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum
zusätzliche Auflageschiene (2 Stk.), für SKF 5 / 10 / 15 / 18 und SKF PLUS 5 / 10 / 15 / 18