Labortiefkühlunterschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	645 mm
Höhe:	825 mm

Innenmaße:
Breite:	425 mm
Tiefe:	428 mm
Höhe:	625 mm

Bruttoinhalt:	92 l

Temp.-Bereich:
bei 16 bis 25 °C UT:	-60 bis -86 °C
Kältemittel:	Nature-R
Energieverbrauch:	6,7 kWh / 24h

steckerfertiger Labortiefkühlschrank mit statischer Kühlung
Innenraum zur Aufnahme von bis zu 63 Kryoboxen bis 50 mm geeignet (bis zu 6300 2 ml Phiolen)
außen lackiertes Stahlblech in weiß
innen Edelstahl
Volltür, Türanschlag rechts, Vakuum Auslass, Schloss
Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 80 mm
energiesparende LED-Beleuchtung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen, fehlender Stromversorgung und Temperaturfühlerfehlfunktion
48 Stunden Batterie-Backup-System
Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitoring System
Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
serienmäßig mit 2 Ablagen aus Edelstahl, max. Belastbarkeit je Ablage: 16 kg
serienmäßig mit 4 Füßen

Hersteller:	NordCap
Typ:	VTS 098