COOL-LINE Kühlschrank KU 702 Base
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729573 

- Tür(en), selbstschließend, 180°-Öffnung, Griffleiste, Schloss, 3 Kammern Ballondichtung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenraum, verdampferfrei, tiefgezogenem Boden, abgerundete Ecken
- werkzeugfrei herausnehmbares Schienengestell, Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- Isolierung in mm: bis zu 75
- energieeffizientes Kältesystem, verbrauchsarmer Kompressor, hocheffizientem Lüfter, großflächigem Verdampfer
- digitale Crio Smart Steuerung, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- wartungsfreier Kondensator
- sockelbaufähig 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	713
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Sichtseiten: CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	116
Nettogewicht (kg):	106 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schienengestell, werkzeugfrei herausnehmbar, Einschubabstand in mm: 44
3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Kunststoffkorb GN 1/1-150
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180
gelochtes Rost GN 2/1