COOL-LINE-Saladette

Außenmaße:
Breite:	1045 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	877 mm

Innenmaße:
Breite:	975 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	500 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1080 mm
Höhe mit Füßen:	842-877 mm
Bruttoinhalt:	270 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	68 g
Anschlusswert:	175 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,5 kWh / 24h

steckerfertig 
Umluftkühlung 
innen/ außen aus CNS 1.4301 
auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer 
abgerundeter Boden 
CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit 3 GN 1/1-Behältern bis 150 mm Höhe 
(Behälter nicht im Lieferumfang enthalten) 
Schneidbrett aus Polypropylen 
ein Tragrost je Türabteil in Serie 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
digitale Temperaturkontrolle 
vier justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	SL 10

Sonderzubehör:
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN 1/3 - 150
*GN-Behälter 1/4 - 150, CNS
GN 1/6 - 150
GN 1/9 - 150