Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	637 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	544 mm
Tiefe:	470 mm
Höhe:	657 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1165 mm
Bruttoinhalt:	165 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	51 %
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	25 g
Anschlusswert:	110 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung 
Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
innen aus weißem Polystyrol (HIPS) 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung 
schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS) 
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen 
digitale Temperaturanzeige außen 
Energiesparisolierung, 55 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 160 CHR

Sonderzubehör:
Stapelkit für 160-Liter Unterbaugeräte, CHR/CNS