COOL-LINE Speiseeisvitrine Rimini 16 G
Datenstand: 31.01.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465350160 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, obere Scheibe beheizt, steuerbar über Schalter
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig), Griff (pro Deckel)
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt)
- Lamellenverdampfer, ventilatorunterstützt 
 
Hinweis:
Anlieferung im Holzverschlag. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör). Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1503
Tiefe (außen):	963
Höhe (außen):	1287

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	387
Nettoinhalt (l):	270 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 82
Anschlusswert (Elektro):	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	25,09
Energieverbrauch/ annum:	9159
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-25 bis 10 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	210 

SONDERZUBEHÖR
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416