Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	960 mm

Innenmaße:
Breite:	1160 mm

Bruttoinhalt:	273 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-20 bis +2 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	1000 W / 230 V
Energieverbrauch:	18,9 kWh / 24h

steckerfertige Speiseeisvitrine mit Umluftkühlung 
für Kühlung und Präsentation von Speiseeis geeignet 
Innenwanne aus Edelstahl 
außen mitteldichte Faserplatten 
1 Abteil 
rundum Antibeschlag-Verglasung, nach oben zu öffnende Scheibe aus Sicherheitsglas 
Energiesparisolierung, 60 mm 
LED-Innenbeleuchtung unter der Arbeitsfläche und an der Front 
bedienseitig elektronische Steuerungen für 1 hermetischen Kompressor 
automatisch zeitlich gesteuerte Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung durch Zyklus-Inversion

Hinweis:
Das Gerät ist auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich erhältlich.

Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit der Aufrüstung zur Version TB / TN (Sonderzubehör), 
die die Umschaltung des Temperaturbereichs zur Kühlung von Kuchen oder Speiseeis erlaubt.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ONESHOW FREE REGULAR

Sonderzubehör:
*TB / TN (werkseitig) für Serie ONESHOW, Aufpreis für wechselbaren Temperaturbereich (Kühlung / Tiefkühlung)
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80