Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1176 mm
Tiefe:	1103 mm
Höhe:	1257 mm

Bruttoinhalt:	719 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 75 % RF:	-16 bis -14 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert

EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung 
innen aus CNS 1.4301 
Arbeitsplatte aus weißem CORIAN® 
inkl. Seitenteile in grau, CORIAN® 
bedienseitig serienmäßig mit Nachtrollo 
energiesparende LED Innenbeleuchtung, unter dem Deckenglas angebracht 
Version PLUS: ein Verdampfer, frontales doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem
Version PLUS1: zwei Verdampfer, rückseitiges einfaches Luftströmungs-Kühlsystem
Version PLUS2: zwei Verdampfer, rückseitiges doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem 
optimale Waren-Präsentation durch angeschrägte Warenauslage
Version PLUS: 11°
Version PLUS1: 3°
Version PLUS2: 0° (flach) 
Energiesparisolierung, 60 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Kontrollsystem 
automatische Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 min) 
hermetischer Kompressor

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.
Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:
Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen
Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen
230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter
nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein
halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Lieferung erfolgt ohne Frontpaneel. 
Frontpaneele aus CORIAN® sind als Sonderzubehör in verschiedenen Farben erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	DIVA RV 125-1176 EXC

Sonderzubehör:
Frontpaneel Serie DIVA 1176
Bodenbeleuchtung RGB Serie DIVA 1176
Waffelhalter, grau
rechte Portionierspüle mit Wasserhahn für Kaleido
rechte Portionierspüle mit Wasserdusche für Kaleido
Halterung für Eis am Stiel, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43
Kit Rollen 120 Modell
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
*Edelstahl-Eisschale 6,5 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 150
*Edelstahl-Eisschale 8,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 120
*Edelstahl-Eisschale 9,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 180
*Edelstahl-Eisschale 10,5 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 150