Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1190 mm
Tiefe:	1105 mm
Höhe:	1350 mm

Bruttoinhalt:	824 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-16 bis -14 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert

EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung 
Innenwanne aus CNS 1.4301 
doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne 
außen: Unterbau im pulverbeschichtetem Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, 
inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006 
Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung kippbar, 
bedienseitig serienmäßig mit Plexiglas-Schiebescheiben 
helle Innenbeleuchtung mit chromfarbener Lampenabdeckung 
Energiesparisolierung, 60 mm 
elektronische Steuerung, Kontrollsystem 
automatische zeitlich gesteuerte Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min) 
Arbeitsplatte und Auslagefläche aus leicht zu reinigendem Chromstahl 
45° Außen- oder Innenecke auf Anfrage erhältlich 
vielfältige Dekormöglichkeiten wählbar

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.
Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:
Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen
Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen
230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter
nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein
halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

Frontpaneele in verschiedenen Farben und Dekor-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten. 

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Hersteller:	NordCap

Typ:	SUPERSHOW H135-120-EXC

Sonderzubehör:
Waffelhalter, grau

Portionierspüle mit Wasseranschluss
Portionierspüle mit Dusche und Wasseranschluss
Rollensatz
Frontpaneel Standard SUPERSHOW 120
Frontpaneel RAL Farbton SUPERSHOW 120
Polycarbonat-Eisschalen, transparent, 5,00 l, B x T x H in mm: 165 x 360 x 120, für SUPERSHOW und 3DSHOW
Polycarbonat-Eisschalen, transparent, 5,00 l, B x T x H in mm: 250 x 360 x 80, für SUPERSHOW und 3DSHOW