Lift-Salamander

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	500 mm

Salamander als Tischgerät mit 4 kW Heizelementen, Wandanbringung möglich (siehe Sonderzubehör) 
3-seitig offen, höhenverstellbare Haube 
hartverchromtes Grillrost, B x T in mm: 600 x 350 
entnehmbare Tropfschale 
Abstellrost für bis zu GN 1/1 geeignet 
außen und innen CNS 1.4301 
2 separat regelbare Heizzonen (linke und rechte Heizzone) 
gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl, kippbar 
analoge Steuerung per Drehregler

Hersteller:	NordCap
Typ:	ES-60

Sonderzubehör:
Wandhalterung für Salamander