MORETTI Elektro-Tunnelofen / -Bandofen

Außenmaße:
Breite:	1810 mm
Tiefe:	1210 mm
Höhe:	560 mm

Höhe mit Fahrgestell:	1160 mm
Energieverbrauch:	8,3 kWh pro Betriebsstunde

MORETTI Professional Tunnelofen der Hochleistungsserie T,
Modulsystem für bis zu 3 Backkammern übereinander stapelbar 
mit Elektroanschluss in 4 Leistungsstufen / Bandbreiten, Gasmodelle auf Anfrage 
Edelstahl-Transportband mit gleichmäßiger Spannung und elektronischer Kontrolle der Bandgeschwindigkeit, Bandbreite 650 mm 
innen und außen aus Edelstahl 
Edelstahlgebläse mit einstellbarem Luftvolumen 
DUAL-TEMP Technologie: Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar bis max. 400 °C 
schnelle Aufheizzeit 
elektronische Bedieneinheit für Start / Stopp, Timer, Ober- / Unterhitze mit zwei Thermoelementen 
Programmspeicher (20 Programme) mit Economy-Energiesparfunktion, Fehlerdiagnose und Fehlermeldungsdisplay 
thermisch gedämmte Hitzeisolierung 
COOL-AROUND Technologie: Seitentür mit Fenster aus temperiertem Glas
Erwärmung der Seitentür aus Sicherheitsgründen auf nur max. +38 °C 
wartungs- und reinigungsfreundlich: Frontpaneel abnehmbar, Heizelemente durch seitliche Türen leicht erreichbar
(Elektroversion), Frontzugang zum Maschinenfach, Transportbandeinheit vollständig herausnehmbar

Hinweis:
Laufrichtung bedienseitig von links nach rechts vorgegeben, ab Werk wechselbar. 
Entgegengesetzte Richtung bitte bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	T75E

Sonderzubehör:
***Untergestell für T75E, mit Rollen, hoch, H in mm: 600, für 1 oder 2 Backkammern
***Untergestell für T75E, mit Rollen, niedrig, H in mm: 150, für 3 Backkammern
***Dunstabzugshaube ohne Motor, für T75E