Schnellkühler | Schockfroster INDUSTRY-LINE N550T2 INDUSTRY ohne Aggregat (R452A)
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493005502 

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1-1 oder 2-1
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Isolierter Boden, Stärke in mm: 80
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 2 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff (pro Tür), Türanschlag rechts | links (hinten), werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, mit Schutzklasse IP65, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, elektronisches Expansions-Ventil, AIR PLUS-System, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529
- Standardprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung, XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug 
 
Hinweis:
Zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat mit Kältemittel R-452A. Modell kann entweder zerlegt oder montiert angeliefert werden. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen sowie Heißluftdämpfer-Hordenwagen. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	2830
Höhe (außen):	2390

Tiefe bei geöffneter Tür:	4525

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	2290
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	25500
Anschlusswert (Elektro):	5,50 (Zelle) kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	1250 

SONDERZUBEHÖR
Cloud-Anbindung für Fernwartung und -Überwachung, Dienstleistung mit Lizenzlaufzeit für 2 Jahre
Geräuschdämmung Aggregat Industry L
Lufthygienesystem 2
Modbus-Schnittstelle
Rammschutz für Türaußenseite (1 x je Tür), für Serie INDUSTRY-LINE
Rammschutz für Türinnenseite (1 x je Tür), für Serie INDUSTRY-LINE
Rampen für 2 Türen (für Durchfahrschnellkühler), für Serie INDUSTRY-LINE
Signallampe / Signalton
Türstopper 95°, für Modell mit 2 Türen
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden