COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Höhe:	838 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	200 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	45 g
Anschlusswert:	80 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,77 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: Edelstahl 
innen: weiß 
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen 
1 Volltür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm 
elektronische Steuerung 
manuelle Abtauung 
serienmäßig 3 feste Verdampferroste, B x T in mm: 458 x 445, jeweils bis 20 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	RNX 200 GL