Kühl- | Tiefkühlkombination CUBE COMBI 35
Datenstand: 18.10.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4126427353 

- für Tiefkühlkost
- Schiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1094
Tiefe (außen):	694
Höhe (außen):	867

Breite (Korpus):	1090
Tiefe (Korpus):	690
Höhe (Korpus):	798

Breite (innen):	936 | 736
Tiefe (innen):	536
Höhe (innen):	688 | 438 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	331
Nettoinhalt (l):	267 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	68
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,73
Energieverbrauch/ annum:	631
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	57
Nettogewicht (kg):	53 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen, lose beigelegt 

SONDERZUBEHÖR
Korb für NOVA und CUBE COMBI 22 bis 61, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235
Trenngitter für Korb