Niedertemperaturgarer

Außenmaße:
Breite:	655 mm
Tiefe:	755 mm
Höhe:	530 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Niedertemperaturgarer als Einbauversion 
mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der Vorderseite 
Innenraum für 10 x GN 1/1 oder 5 x GN 2/1, Abstand 75 mm 
stapelbar 
Volltür, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar, bitte bei Bestellung angeben 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Energiesparisolierung 35 mm 
elektronische Steuerung mit Warmhaltefunktion 
Kerntemperaturfühler 
Dampfauslass an Vorderseite und Rückwand des Garraums 
akustisches Signal am Ende des Garzyklus 
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung

Hersteller:	NordCap
Typ:	CSC 052 E