COOL-LINE-Saladette

Außenmaße:
Breite:	900 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	883 mm

Innenmaße:
Breite:	810 mm
Tiefe:	586 mm
Höhe:	502 mm

Bruttoinhalt:	220 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	0 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	88 g
Anschlusswert:	143 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,42 kWh / 24h

steckerfertige Saladette mit Umluftkühlung, 2-türige Ausführung 
außen CNS 1.4372 
innen CNS 1.4372 
Energiesparisolierung, bis zu 45 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung 
serienmäßig mit 2 GN-Tragrosten 1/1, grau rilsaniert, bis 30 kg belastbar, B x T in mm: 530 x 325 
serienmäßig mit 4 Stellfüßen

Hersteller:	NordCap
Typ:	SL 9 GL