Weintemperierschrank

Außenmaße:
Breite:	590 mm
Tiefe:	596 mm
Höhe:	455 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	470 mm
Höhe:	360 mm

Bruttoinhalt:	50 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +20 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	68 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,63 kWh / 24h

Weintemperierschrank, steckerfertig 
außen schwarz 
innen schwarz 
speziell nur für den Einbau geeignet 
Isolierglastür mit UV-Filter, Stangengriff, Magnetdichtung(en) 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige 
serienmäßig mit 3 Holzrosten, B x T in mm: 450 x 340

Hersteller:	NordCap
Typ:	SOMMELIER 18

Sonderzubehör:
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag