COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1120 mm
Tiefe:	590 mm
Höhe:	1978 mm

Innenmaße:
Breite:	1027 mm
Tiefe:	459 mm
Höhe:	1755 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1099 mm
Bruttoinhalt:	1050 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+1 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	475 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,8 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen Kunststoff, weiß 
2 selbstschließende Glas-Drehtüren, Doppelverglasung, Sicherheitsglas 
Schloss, Griffmulde, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung 
links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig je Türabteil mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 498 x 375 
4 Rollen, 2 davon feststellbar, 2 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 1050 C