Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	570 mm
Höhe:	1645 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	1450 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1302 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 84 %
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm 
außen weiß lackiert 
innen aus weißem Polystyrol (HIPS) 
tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet 
18 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand 
Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar 
elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung durch Kompressorstopp, 
automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar 
serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 mm, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich 
2 justierbare Stellfüße vorn (+30 mm) und 2 Rollen hinten 

Hinweis:
Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 400 W

Sonderzubehör:
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400