Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	1042 mm
Tiefe:	575 mm
Höhe:	892 mm

Höhe mit Füßen:	982 mm
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	630 g
Anschlusswert:	1200 W / 230 V
Energieverbrauch:	21,8 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca: 35 x 29 x 36 
vollautomatische Produktionssteuerung 
integriertes Reinigungssystem 
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
Kondensatorlüfter 
doppeltes Abtausystem 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke von vorn ausbaufähig 
serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel 
installierter Abflussstutzen

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SDE 170 L

Sonderzubehör:
Fresh Magnum