Belegstation

Außenmaße:
Breite:	2190 mm
Tiefe:	690 mm
Höhe:	860 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1080 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	350 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,51 kWh / 24h

steckerfertige Saladette / Belegstation mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
mit 4 Türen, Magnetdichtung(en), Offenstellung der Türen bei 95° 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm 
eingeschäumter Rückwandverdampfer 
2x Saladettenausschnitt für 1 x 4 und 1x 5 GN-Behälter 1/3 mit je einem Klappdeckel, auch als Ablage nutzbar 
einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und Außenkanten 
serienmäßig je Türabteil ein GN-Tragrost 1/1 und Gestell mit 5 Einschüben für GN 1/1 
höhenverstellbare Füße

Hersteller:	NordCap
Typ:	SLBLG 4

Sonderzubehör:
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/1 - Deckel, transparent, Polycarbonat