Elektro-Snack-Kombi-Ofen

Außenmaße:
Breite:	590 mm
Tiefe:	703 mm
Höhe:	590 mm

Elektro-Snack-Kombi-Ofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung
durch die Befeuchtungstaste kann bei Garvorgängen jederzeit Dampf zusätzlich erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen, B x T in mm: 429 x 345

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 423 UD

Sonderzubehör:
***Blech, Aluminium, B x T x H in mm: 429 x 345 x 9 - KV7
***Adapterset für GN 2/3 - KPG23
***Rost für Snack Öfen - KG7
***Grillrost, CNS 1.4301, B x T in mm: 435 x 340 - KG7X
***Blech, Aluminium, perforiert, B x T x H in mm: 435 x 345 x 1,5 - KTF6P (Lot: 4 pcs.)
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM423
***Untertisch für EKF 423 - EKTS423
***Untertisch für EKF 423 mit Rollen - EKTRS423
***Gärschrank 8 x 429 x 345 mm - EKL823
***Wassertank - EKSA
***Satz Pumpe mit Schlauch und Filter - KKPU
***Luftstromreduzierscheibe - EKRPA/A