COOL-LINE Schanktischabdeckung COOL-SAD 1950-2 CNS
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	496195000CB 

- passend für Getränketheken BERN und OSLO
- Spülenunterbau für 2 Becken, links oder rechts angeordnet
- mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil, tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1950

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45 

SONDERZUBEHÖR
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250