Kühlzelle mit Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	1400 mm
Tiefe:	1100 mm
Höhe:	2110 mm

Innenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	1950 mm

Ausstellfläche:	1,08 m²
Kühlvolumen:	2,10 m³

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	Typ 1 oder Typ 1 HEG W / 

Kühlzelle mit Paneelboden
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
Türanschlag rechts, wechselbar
Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 bzw. 700 x 1910, ab Zellenbreite von 1700 mm = Breite der Tür 700 mm
(auf Anfrage ist eine Türbreite von 925 mm bei Zellen ab B x T in mm: 2000 x 2000 gegen Aufpreis erhältlich)
Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
Offenstellung bei 90°
selbsthebendes Türscharnier
PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³
für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
leicht und schnell zu montieren
Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m²
Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau

Hinweis:
Planungshinweis: Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt! Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung., Auf Anfrage erhalten Sie gegen Aufpreis einen verstärkten Zellenboden, durch den die Zelle mit 

einem Hordenwagen befahrbar wird. ACHTUNG: je nach Bausituation ist mit dem verstärkten Boden eine Rampe für die Zelle nötig. Diese ist nicht Teil des Lieferumfangs (nur ab Modell Z 200-200 und größer möglich).

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 140-110

Sonderzubehör:
***Kälteaggregat Typ 1 (R 452A) (ab 12-18)
***Kälteaggregat Typ 1 HEG (R 452A) (ab 12-18)
Regalsystem Z 140-140/ 144-114
*Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 600