Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	1018 mm
Tiefe:	1003 mm
Höhe:	1320 mm

Ausstellfläche:	1,51 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	400 g
Anschlusswert:	397 W / 230 V
Energieverbrauch:	6,16 kWh / 24h

steckerfertige Konditoreikühltheke mit statischer Kühlung 
außen Frontblende in weiß RAL 9016 lackiert 
mit gebogener, kippbarer Frontscheibe 
helle Neon-Beleuchtung, unter der Zahlplatte montiert 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
herausziehbare Tauwasserwanne, automatische Abtauung 
inklusive graue Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff 
kratzbeständige Arbeitsfläche 
kunststoffbeschichtete Sockelblende 
drei zusätzliche Glaszwischenetagen, davon die untere gekühlt 
kratzbeständige Arbeitsfläche, T in mm: 250 
Auslagefläche der Tortenzüge aus Edelstahl passend für EN-Bleche 600 x 800 mm

Hinweis:
Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) 
lieferbar.

Serie SWEET ist auch mit 45° Innen- und Außenecken, ungekühlten Modellen oder für den SB-Bereich erweiterbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Sweet II 100