Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	2000 mm

Innenmaße:
Breite:	518 mm
Tiefe:	459 mm
Höhe:	1780 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	404 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	570 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,00 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe 
Glastür, Schloss, mit Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, oben längs und vertikal rechts an der Tür platziert, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung im Innenraum, digitale Temperaturanzeige 
Energiesparisolierung 
Abtauzyklus zusätzlich auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 6 Tragrosten (Lochbleche), Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als "Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	M 210

Sonderzubehör:
Preisschiene für M210 und M85, kürzbar
Tragrost für M210
Rollengestell für M210 / MG 185