Huckepack-Kühlaggregat BEST-FAM 011-NK
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4394010011 

- für Kühlzellen
- Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, programmierbare Software, Smart Defrost, Leckdetektor, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung mit CE-Stecker.  Nicht für Außenaufstellung geeignet! Das Kühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	421
Tiefe (außen):	876
Höhe (außen):	728

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	59
Nettogewicht (kg):	47