COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	2025 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	455 mm
Höhe:	1645 mm

Ausstellfläche:	0,69 + 0,36 m²
Bruttoinhalt:	385 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +14 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	265 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,14 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen schwarz
innen schwarz
Glastür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, mit Kunststoffrahmen, beleuchtetes Werbedisplay
links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 47 mm
mechanische Steuerung, Analogthermometer
automatische Abtauung
serienmäßig mit 5 Tragrosten, schwarz, verzinkt,  B x T in mm: 380 x 490, bis zu 40 kg belastbar
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	CD 400 D BLACK