Außenmaße:
Breite:	Ø 280 mm
Höhe:	570 mm

Vollentsalzungsanlage (Kunststoffausführung) 
bei Härtegrad 10° d (GSG) bis 4.000 Liter 
Durchflussleistung max. 1000 Liter / h 
Wasserdruck max. 8 bar 
Wasservollentsalzung entfernt alle Salze und Mineralien aus dem Wasser, wodurch ein optimales Spülergebnis 
erzielt wird: Gläser und Bestecke sind fleckenfrei, ein Systemschutz ist gegeben 
Rgenerierungs-Austauschsystem, Hinweise auf der Behälter-Banderole

Hersteller:	NordCap
Typ:	VE 20 Wasserenthärtungsanlage

Sonderzubehör:
Teststäbchen Karbonathärte
Leitfähigkeitsmessgerät
Anschlußschlauch 1 m
Anschlußschlauch 1,5 m
Anschlußschlauch 2 m
Anschlußschlauch 2,5 m
Anschlußset