Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 PREMIUM
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402728883 

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, integrierter Bodenablauf
- Crio-Tech-Displaysteuerung
- 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, RS 485 Schnittstelle
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	885
Höhe (außen):	2080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1507

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,00
Energieverbrauch/ annum:	350
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	122
Nettogewicht (kg):	111 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180