Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	819 mm
Höhe:	1170 mm

Bruttoinhalt:	188 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-30 bis -10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	1350 W / 230 VAnschlusswert:	Abtauphase: 1240 W / 230 V
Energieverbrauch:	18,2 kWh / 24h

steckerfertige Umluft-Eisvitrine mit patentierter Querstrom-Luftführung* 
Doppelreihen-Auslage mit nur 819 mm Korpustiefe für Eisschalen mit einer Höhe von bis zu 120 mm 
außen Edelstahl, verzinktes Stahlblech 
innen Edelstahl 
Seitenscheiben aus Glas, beheizt 
LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, bis zu 45 mm  
2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche 
Digitalanzeige 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
serienmäßig bedienseitig mit Schiebescheiben und Nachtabdeckung

Hinweis:
*Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KELLY DLT 80 VG 117-1250