COOL-LINE-Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1795 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	825-880 mm

Innenmaße:
Breite:	1337 mm
Tiefe:	530 mm
Höhe:	589 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1070 mm
Bruttoinhalt:	417 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	95 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,45 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
Sichtseiten innen/außen aus CNS, Rückwand verzinkt 
außen: CNS DIN 1.4301
innen: CNS DIN 1.4301
3 Türen, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen, selbstschließend
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
automatische Abtauung
höhenverstellbare Stellfüße, sockelfähig, Innenraum mit abgerundeten Ecken, je Türabteil 1 Tragrost

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTM 3 - 3T GN 1/1

Sonderzubehör:
Schubladen- Kit 1x 2/3- 1x 1/3 (ab Juni 2016)
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
Schubladen- Kit 3x 1/3 (ab Juni 2016)
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS