Impuls-Verkaufsregal

Außenmaße:
Breite:	1440 mm
Tiefe:	720 mm
Höhe:	1460 mm

Ausstellfläche:	1,98 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °Cbei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	1059 W / 230 V
Energieverbrauch:	22,17 kWh / 24h

steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung, anbaufähig  
Temperaturklasse im Standard M1, umschaltbar auf M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. 
außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß lackiert (RAL 9016)  
innen weiß 
geschäumte Seitenteile mit Panorama-Glaseinsatz 
helle Neon-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig inkl. 3 Regalböden, 240, 300 und 360 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, mit Aluminiumpreisschiene je Regalboden sowie 1 Bodenauslage, 475 mm tief

Hinweis:
Zentralgekühlte Modelle sind auf Anfrage lieferbar.

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar. 
Die Serie Genius 2 ist auf Anfrage auch mit schwarzer Innenverkleidung und schwarzen Regalböden erhältlich. 

Genius mit Kältemittel R-452A sollten ausschließlich mit Plexiglas-Warenstoppern betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hersteller:	NordCap
Typ:	GENIUS 2 H145-Kopfteil

Sonderzubehör:
elektrische Abtauung für Genius 2 130 und Kopfteil