COOL-LINE-Freikühltheke

Außenmaße:
Breite:	2500 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	1250 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	140 g
Anschlusswert:	599 W / 230 V

steckerfertige Frischwarentheke mit Umluftkühlung
innen Edelstahl
außen Frontdekor „Butter White“, schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
ungekühlte Zwischenetage aus Glas
LED-Beleuchtung
Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
beschichteter Verdampfer
automatische Abtauung
Frontscheibe mit Antibeschlagheizung

Hersteller:	NordCap
Typ:	PATAGONIA 250 UM BLACK

Sonderzubehör:
***AUSLAUF*** Trennscheibe 60 mm für Freikühlthekenserie "J"
***AUSLAUF*** Trennscheibe 70 mm für Freikühlthekenserie "J"
***AUSLAUF*** Papierablage 70 mm (Kunststoff - alle Modelle)