Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1955 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2000 mm

Ausstellfläche:	3,975 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+6 bis +8 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert:	360 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,6 kWh / 24h

zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B. verpacktem Obst und Gemüse 
außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR) 
innen weiß 
kanalisierbar 
890 mm Bautiefe, 392 mm Fronthöhe, anbaufähig 
kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
geschlossene Seitenpaneele, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten 
helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, geschützt auf der Kopfblende montiert 
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung 
mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A 
3 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief und Spiegel

Hinweis:
Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz. Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 
5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Serienzubehör:
1 Seitenteil geschlossen EURO BALI-T links
1 Standard geschlossen EURO BALI-T rechts

Hersteller:	NordCap
Typ:	Euro Bali-T 890-2000 1875 H1

Sonderzubehör:
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, rilsaniert
Panorama Seitenteil links
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90
Panorama Seitenteil rechts
Bodengitter Kit, verstellbar, B in mm: 1875
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 30 (937)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50 (937)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80 (937)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 30 (937)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50 (937)
Warenstopper, Plexiglas, T x H in mm: 400 x 80 (937)
Seitenteil geschlossen EURO BALI-T links
Standard geschlossen EURO BALI-T rechts
Steuerung, Full-System Dixell für EURO BALI
Umrüstkit Beleuchtung T5 1875 M2, 5 Etagen und Decke, EURO BALI-T
Umrüstkit Beleuchtung T5 1875 M1, 5 Etagen und Decke, EURO BALI-T