Kühlzelle ohne Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	2300 mm
Tiefe:	1100 mm
Höhe:	2010 mm

Innenmaße:
Breite:	2100 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	1950 mm

Ausstellfläche:	1,89 m²
Kühlvolumen:	3,68 m³

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	Typ 2 oder Typ 2 HEG W / 

Kühlzelle ohne Paneelboden 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm 
Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 
Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung 
Offenstellung bei 90° 
selbsthebendes Türscharnier 
Türanschlag rechts, wechselbar (für einen Wechsel ist Tür im Sonderzubehör zwingend erforderlich!) 
PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³ 
für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch 
leicht und schnell zu montieren 
Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern 
Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau

Planungshinweis: 
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt!
Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.

Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 230-110-OB

Sonderzubehör:
***Kälteaggregat Typ 2 (R 452A) (ab 12-18)
***Kälteaggregat Typ 2 HEG (R 452A) (ab 12-18)
Regalsystem Z 230-110/ 234-114
Tür für Umbau auf Linksanschlag, nur für Zellen ohne Boden mit Zellenbreite ab 1700 mm geeignet
*Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700