Glastürtiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	468 mm
Tiefe:	420 mm
Höhe:	1340 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	310 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-25 bis -16 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	680 W / 230 V
Energieverbrauch:	11,0 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen 
innen lackiertes Stahlblech 
Glastür, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar 
Schloss, robuste Aluminium-Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
mechanischer Thermostat im Innenraum 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar 
2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorn

Hinweis:
Auch als "Side by Side"-Einheit planbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MF 180