COOL-LINE Eiswürfelbereiter SDH 18 W
Datenstand: 16.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41330181064 

- für Hohlwürfelproduktion
- einbaufähig
- integrierter Vorratsbehälter, 4 kg (190 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserzulauf 3/4 Zoll, Wasserablauf 7/8"
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- wasserführende Komponenten leicht erreichbar 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	334
Tiefe (außen):	457
Höhe (außen):	554

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,90 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	28