COOL-LINE-Universalkühltisch

Außenmaße:
Breite:	438 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	875 mm

Innenmaße:
Breite:	365 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	500 mm

Höhe mit Füßen:	865-875 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	45 g
Anschlusswert:	100 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,87 kWh / 24h

steckerfertig für GN 1/1 
Umluftkühlung 
innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS DIN 1.4301 
zwei Schubladen mit Magnetdichtung, Nutzhöhe je 150 mm 
auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
digitale Temperaturkontrolle 
vier justierbare Stellfüße

Planungshinweis: Unterbau oder Wandbefestigung empfehlenswert

Hersteller:	NordCap
Typ:	SLIM 2Z

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - Deckel, transparent, Polycarbonat
GN 1/1 - Deckel CNS