Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	1020 mm
Tiefe:	870 mm
Höhe:	1290 mm

Innenmaße:
Breite:	655 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	1130 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1545 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	210 g
Anschlusswert:	260 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,90 kWh / 24h

Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen 
außen Edelstahl 
innen Edelstahl, robuster Boden aus CNS 1.4301 
je Abteil eine gerundete Flügeltür mit ergonomisch geformter Griffmulde, Magnetdichtung
und einer Einfüllöffnung mit Deckel 
Türanschlag nicht wechselbar 
PUR-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
seitlich zu montierende Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage 
von innen justierbare Stellfüße

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt zerlegt in Segmentbauweise, ohne Mülltonne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KK 240-1