Eiscreme-Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	2040 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1575 mm
Bruttoinhalt:	682 l

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-12 bis -24 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	700 g

Eiscremelagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
zur Aufnahme von bis zu 54 Eisschalen à 5 l (B x T x H in mm: 360 x 165 x 120) geeignet 
außen und innen: CNS 1.4301 (Monostruktur) 
selbstschließende Volltür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffmulde, leicht wechselbare Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, bis zu 75 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
automatische Tauwasserverdunstung
Kälteaggregat außerhalb des Innenraums angeordnet 
serienmäßig mit 6 Tragrosten, (inkl. 6 Paar Auflageschienen in CNS 1.4301) 
höhenverstellbare runde CNS-Füße, von 105 bis 155 mm regulierbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	ELF 680