COOL-LINE Mini-Tiefkühlzelle

Außenmaße:
Breite:	1100 mm
Tiefe:	1240 mm
Höhe:	2280 mm

Innenmaße:
Breite:	940 mm
Tiefe:	920 mm
Höhe:	1730 mm

Ausstellfläche:	0,86 m²
Kühlvolumen:	1,50 m³
Bruttoinhalt:	1496 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	860 W / 230 V
Energieverbrauch:	13 kWh / 24h

professionelle Tiefkühllagerung auf nur 1,23 m Stellfläche 
80 mm starke Isolierung 
leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut 
Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung) 
3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör) 
digitale Steuerung 
automatische Abtauung und 
automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör:
3 zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 2000 TK

Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle