COOL-LINE-Saladette

Außenmaße:
Breite:	1365 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	877 mm

Innenmaße:
Breite:	1295 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	500 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1080 mm
Höhe mit Füßen:	857-877 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	235 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,15 kWh / 24h

steckerfertig 
Umluftkühlung 
innen/ außen aus CNS DIN 1.4301 
auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer 
abgerundeter Boden 
CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit  4 GN 1/1-Behältern bis 150 mm Höhe 
(Behälter nicht im Lieferumfang enthalten) 
Schneidbrett aus Polypropylen 
ein Tragrost je Türabteil in Serie 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
digitale Temperaturkontrolle 
vier justierbare Stellfüße, +/- 20 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	SL 3T

Sonderzubehör:
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN 1/3 - 150
*GN-Behälter 1/4 - 150, CNS
GN 1/6 - 150
GN 1/9 - 150