Energiespar-Tiefkühltruhe EL 41 XLE
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412452241 

- für Tiefkühlkost
- Klappdeckel, Schloss (im Handgriff)
- mechanische Steuerung
- mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	863

Breite (Korpus):	1500
Tiefe (Korpus):	655
Höhe (Korpus):	845

Breite (innen):	1300 | 1100
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	360
Nettoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	105
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,72
Energieverbrauch/ annum:	263
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -14 °C bei 30 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	71
Nettogewicht (kg):	67 

SONDERZUBEHÖR
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 205 x 260
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 256 x 260
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 267 x 180
Rollensatz (4 Stk.), ohne Bremsen, Ø 50 mm, inkl. Montageplatten, im Beipack (nicht montiert)
Trenngitter für Korb mit B in mm: 205, für Serie EL LT / EL XLE / PRO
Trenngitter für Korb mit B in mm: 256, für Serie EL LT / EL XLE / PRO