Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	950 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	810 mm

Innenmaße:
Breite:	870 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	520 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1120 mm
Bruttoinhalt:	250 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	50 bis 70 %
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	288 W / 230 V

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 800 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
innen CNS 1.4301 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
mit 2 selbstschließenden und nicht überstehenden Türen 
Magnetdichtungen, Türrahmenheizung, CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95° 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm 
automatische Abtauung durch Kompressorabwärme
eingeschäumter Verdampfer 
Innenraum mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss 
wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat 
serienmäßig je Türabteil 1 leicht zu reinigende Stellage mit 4 kippsicheren Auflageschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	KKM 102

Sonderzubehör:
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33