Ultrarapid Lift-Salamander

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	500 mm

Salamander als Tischgerät mit 4 kW Heizelementen, Wandanbringung möglich (siehe Sonderzubehör) 
3-seitig offen, höhenverstellbare Haube 
hartverchromtes Grillrost, B x T in mm: 600 x 350 
entnehmbare Tropfschale 
Abstellrost für bis zu GN 1/1 geeignet 
außen und innen CNS 1.4301 
2 separat regelbare Heizzonen (linke und volle Heizzone) 
ULTRARAPID - Aufwärmzeit auf Betriebstemperatur von nur 20 Sekunden 
Infrarot-Heizelemente aus Wolframfaser durch eine Glaskeramik-Platte geschützt 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, analoger Drehregler als Hauptschalter sowie für die Einstellung der Zyklusdauer 
Kochzeit bis 99 Minuten einstellbar, Speicherfunktion

Hersteller:	NordCap
Typ:	ESUR-60

Sonderzubehör:
Wandhalterung für Salamander