Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	637 mm
Höhe:	825 mm

Innenmaße:
Breite:	429 mm
Tiefe:	396 mm
Höhe:	680 mm

Bruttoinhalt:	110 l

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-15 bis -24 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	124 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,61 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Schmutzfugen 
unterbaufähig durch Unterbauhöhe von 825 mm 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige in der Bedienblende 
Energiesparisolierung, 55 mm 
manuelle Abtauung 
IPX3, vor Sprühwasser geschützt 
serienmäßig mit 3 fixierten Verdampferplatten

Hinweis:
Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 160 CHR