Elektro-Kombi-Ofen

Außenmaße:
Breite:	730 mm
Tiefe:	855 mm
Höhe:	850 mm

Elektro-Kombi-Ofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür mit LED-Beleuchtung, Scharnier für Türoffenstellung bei 60°, 90°, 120°, 180° 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Türanschlag rechts, werksseitig gegen Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben) 
Energiesparisolierung 
Vorrüstung für manuelles Reinigungssystem 
elektromechanische Steuerung, Timer einstellbar von 10 bis 120 Minuten oder endlos, manuelle Wasserdampfeinstellung in 5 Stufen 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 7 GN-Blechen / -Rosten 1/1,
Abstand der Auflageschienen in mm: 68
justierbare Stellfüße

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 “) befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MKF 711 S

Sonderzubehör:
Stapeltisch für MKF 511 / 711 / 1111 - MKT11D (ab 01.04.2020)
Untertisch für MKF 511 / 711 / 1111 - MKTS11 (ab 01.04.2020)
Abzugshaube (MKKC610)