Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1555 mm

Bruttoinhalt:	372 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	215 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,80 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol 
Volltür 
Schloss, Griff, Magnetdichtung(en) 
Energiesparisolierung, 40 mm 
mechanische Steuerung, im Innenraum, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar, Außenthermometer und Betriebsanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub 
tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen 
serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Serienzubehör:
5 Tragrost für Serie KU 380

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 380

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie KU 380